Приложение № 3
към секторно ръководство № 15

План
за управление на органични разтворители 
………….
Ламиниране на дървесина и пластмаси
2014 г.

Съгл. Наредба № 7/2003

Съдържание
І. Обща информация за предприятието:
1. Наименование, адрес
2.  Работно  време
3. Производствени процеси и процеси с използване на органични разтворители
4. Суровини, материали, продукти и отпадъци
ІІ. План за Управление на Разтворители за целите на НАРЕДБА №7/2003 при ламиниране на пластмаси
ІІІ. Оценка на съответствието с нормите за общи емисии и други изисквания на Наредба №7/2003г.
1. Приложими норми на емисии на ЛОС
2. Употреба на контролирани ЛОС с ограничителни предупреждения за опасност
3. Изисквания към мониторинга и измерванията на емисиите на ЛОС, свързани с употреба на ОР
4. Схема за намаляване
5. Използване на НДНТ
ІV. Изводи и основни препоръки за намаляване загубите на ОР и постигане на общата емисионна норма, съгласно Наредба №7/2003г.
Приложение 1 Принципна технологична схема за ламиниране на пластмаси
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – описание на Технология за преработка на каучук
Приложение 3  Допълнителни пояснения и коментари (източници на данни, нормативна уредба и използвани методи за оценка/измерване) по отделни позиции на ПУР

І. Обща информация за предприятието:

1. Наименование, адрес
ИНСТАЛАЦИЯТА 

Телефон: 
e-mail: 
Управител: 
Лице за контакт: 

Инсталацията е за нанасяне на преработка на каучук. 

2.  Работно  време

Работни часа на инсталацията без престои, извън планов ремонт.
3254 часа

3. Производствени процеси и процеси с използване на органични разтворители
Инсталацията се състои от последователни работни места за обработка на стъкломат (пластмаса) със слоеве смола (ламиниране) до получаването на формата и дебелината на произвежданите изделия и чрез нанасяне на покритие върху различни по вид повърхности, в зависимост от произвежданото изделие.

4. Суровини, материали, продукти и отпадъци 
	Материали, съдържащи ОР	мярка	Колич	
1	Разтворител за измиване -  ацетон	kg	12450	
2	Разтворител във вложените материали, в т.ч.		47308	
	Вложени материали, в т.ч. ОР	kg	120760	
	Смола, Виналкид 550ПЕТ 	kg	95620	
	разтворител - %	%	40	
2.1	разтворител - стирен	kg	38248	
	Внвърдител С 50 	kg	2490	
	разтворител - %	%	0	
	разтворител	kg	0	
	Покритие gel coat 	kg	22650	
	разтворител - %	%	40	
2.2	разтворител - стирен	kg	9060	
3	Общо употребен ОР		59758	

ІІ. План за Управление на Разтворители за целите на НАРЕДБА №7/2003 при ламиниране на пластмаси

Представеният по-долу ПУР, съгласно чл. 20, ал. 1 на Наредба № 7/2003г., се основава на извършени измервания, анализи и оценки, в т.ч.:
-	Съдържание на ЛОС във входящите продукти
-	концентрация на ЛОС, на отделни източници на неорганизирани емисии в работна и околна среда;
-	данни за технологията на процеса и полимеризацията на материалите
-	съдържание на ЛОС в крайните продукти и отпадъци;
-	оценки за общи загуби от източници на неорганизирани емисии.

План за Управление на ОР 

	Общо kg	g/m2 произведен родукт	
I1- Консумиран ОР (ацетон и стирен)	59758	109,6	
I2 Рекопериран ОР			
I= I1+ I2 	59758	109,6	
Е - общи емисии	16235	23,9	
F – неорганизирани емисии = Е - О1	16235	23,9	
О1 –Емисии на разтворител от вент. Отвор	0		
O2 - Р-л в отпадъчни води в околна среда			
O3 - Остатъчен р-л в продуктите от процеса 			
O4 - Необхванати емисии на ОР във въздуха – работна/околна среда	16235	23,9	
O5 - ОР хим. реагирал/разграден 	43523	85,7	
O6 – ОР в отпадъци	0		
O7 - Съдържание на ОР в състава на продуктите  	0		
O8 - Регенериран р-л – използван извън процеса 			
O9 - Други загуби на р-л	 		

Входящи потоци  
количество вложени разтворители (I), в т. ч.:
- I1 - количеството органични разтворители или количеството им в препарати, закупени и използвани като вложени материали в процеса за периода, за който се изчислява масовият баланс.
- I2 - количеството органични разтворители или тяхното количество в препаратите, възстановено и повторно използвано като разтворител, вложен в процеса, като рециклираните разтворители се отчитат при всяко поредно използване за изпълнение на дейността.
 	Мярка	количество	
Разтворители общо I1 Консумиран ОР	kg	59758	
Разтворител за измиване -  ацетон	kg	12450	
Разтворител във вложените материали	kg	47308	
Вложени материали	kg	120760	
Смола, Виналкид 550ПЕТ 	kg	95620	
разтворител -	 %	40%	
разтворител - стирен	kg	38248	
Покритие gel coat 	kg	22650	
разтворител -	 %	40%	
разтворител - стирен	kg	9060	

Изходящи потоци  
О1 – емисии  в отпадъчните газове.
О2 – органични разтворители, емитирани с отпадъчните води, отчитани след пречиствателно съоръжение, ако се прилага третиране на отпадъчните води при изчисляването на О5.
О3 – количеството органични разтворители, оставащи като замърсители или остатъци в продуктите от процеса, в случаите, когато ОР са нежелан примес.
О4 – неуловени емисии на органични разтворители във въздуха; тук се включват общата вентилация на помещенията, където се изпуска въздух във външната околна среда през прозорци, врати, вентилационни системи и подобни отвори.
О5 – органични разтворители и/или органични съединения, загубени поради химически или физични реакции (вкл. унищожените, напр. чрез изгаряне или друго третиране на отпадъчните газове или води, или уловените, напр. чрез абсорбция или ако не се отчитат при О6, О7 или О8).
О6 – органични разтворители, съдържащи се в образуваните отпадъци.
О7 – органични разтворители или органични разтворители в препарати, продавани или предназначени за продажба като продукти с търговска стойност.
О8 – органични разтворители в препарати, възстановени за повторно използване, но не внесени като продукти в процеса, ако не се отчитат в О7. 
О9 – органични разтворители, изпускани (емитирани) по други начини.
Произведени продукти
Производство	 	m2	234045	
 	kg	g/m2	m2	
рогозка	1800	 	6000	
стъкломат	24560	250	98240,0	
стъкломат	38520	380	101368,4	
стъкломат	15640	550	28436,4	
При изчисляването на разхода на ОР на квадратен метър е взета площта по 2, тъй като ламинирането се прави двустранно.
Оценката на продукцията може да се прецизира чрез оценка на площта на готовите изделия.
ІІІ. Оценка на съответствието с нормите за общи емисии и други изисквания на Наредба №7/2003г.

1. Приложими норми на емисии на ЛОС
Съгласно определението в §1, т.1 "Инсталация" е неподвижно техническо съоръжение, в което се извършват една или повече от посочените в приложение № 1 на Наредба 7 дейности и всички други дейности, извършвани на същата площадка, които са непосредствено свързани с тях и имат техническа връзка с дейностите, изброени в същото приложение, и могат да окажат въздействие върху емисиите и замърсяването. 
В Инсталацията на площадката се ламинират пластмаси.
Консумация на ОР
Основните данни, източници на информация и методи за определяне на нормите за общи емисии (НОЕ), съгласно Наредба7/2003г. (обн. ДВ. бр. 96 от 31.10.2003г.) са от счетоводна и търговска документация (начални, крайни наличности и доставки); 
За календарната 2014 г., ИНСТАЛАЦИЯТА  работи при общ разход на ОР от 59758 kg ОР, надвишаващ определената долна прагова стойност за консумация на разтворители (ПСКР) от 5 t за Ламиниране на пластмаси, съгласно  Приложение 2 и да спазва следните норми:

№ по ред	Категория дейност 	ПСКР 
[t/y]	Приложими норми за емисии	
			НДЕ
[mgC/m3]	ННЕ [%]	НОЕ	Забележка	
							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
18.	Ламиниране на дървесина и пластмаси >5				30g/m2		

Норми за допустими емисия
За инсталациите от дейността Ламиниране на дървесина и пластмаси не е приложима НДЕ/ННЕ. 
Пилотната инсталация няма източник на организирана емисия, предвид обстоятелството, че операциите се извършват в общо помещение и чрез общообменна вентилация количествата се емитират към ОС.
Норми за неорганизирани емисии
ННЕ не е приложимо 
Количеството неорганизирани емисии се изчисляват съгласно данните от ПУР и  т. 4.2. на Приложение 8 към Наредба №7/2003, неорганизираните емисии  (F = O4) за 2014г., възлизат  на 16235 kg., както следва:
Съгласно т. 4.2 на Приложение 8 към Наредба №7/2003, неорганизираните емисии за сравняване с нормите за неорганизираните емисии по приложения № 2 и 3, се определят посредством прилагането на едно от следните уравнения:
F = I1 - О1 - О5 - О6 - О7 - О8= 59758 – 43523  = 16235 kg
Или F = О2 + О3 + О4 + О9 = 16235 kg
Изчисляваме Общи емисии
Е = I1 - О5 - О6 - О7 - О8= 59758 – 43523 = 16235 kg
Приложимата норма в този случай е 30g/m2 произведен продукт.
При настоящото ниво на емисии, инсталацията е в съответствие с изискването 
16235 kg/(234045х2) m2.= 23.9 30g/m2
2. Употреба на контролирани ЛОС с ограничителни предупреждения за опасност 
Педупреждения за опасност на стирен Н226, H332, H319 и H315. 
Предупреждения за опасност на ацетон H225, H319 и H336
В инсталацията не се употребяват ОР обозначени с предупрежденията за опасност H340, H350, H350i, H360D или H360F и халогенирани ЛОС, обозначени с предупрежденията за опасност H341 или H351 за които Наредба 7/2003г., поставя допълнителни ограничения на НДЕ за прекратяване на употребата им. 

3. Изисквания към мониторинга и измерванията на емисиите на ЛОС, свързани с употреба на ОР
В инсталацията няма организиан източник на емисии и не е приложимо изискването за контрол на масовия поток на емисиите на ЛОС в отпадъчните газове от инсталацията да не надвишава 10 kg/h, определени като общ органичен въглерод, в съответствие с чл. 14 и чл. 15 на Наредба 7/2003г., 
За доказване на съответстието с определените емисионни ограничения  операторът следва да измерва прецизно вложените ОР и обработените повърхности.

4. Схема за намаляване 
Не приложима за дейността преработка на каучук.

5. Използване на НДНТ
Когато операторът на инсталацията не може да прилага съответните ННЕ по приложение 2 на Наредба 7, т. 7 от таблица 1, по технически и икономически причини, може да бъде освободен от прилагането им след доказване на прилагане на НДНТ. 
Съгласно определенията в ЗООС:
"Най-добри налични техники (НДНТ)" е най-ефективният и най-напредналият етап в развитието на дейностите и методите за тяхното осъществяване, показващ практическата пригодност на съответните техники за осигуряване на основа за определяне на съответните норми за допустими емисии и други условия на разрешителното, имащи за цел предотвратяването, а в случаите, когато това е практически невъзможно - намаляването на емисиите и въздействието им върху околната среда като цяло:
а) "техники" включва както използваната технология, така и начина на проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инсталацията;
б) "налични техники" са техники, разработени в мащаб, който позволява прилагането им в съответния промишлен отрасъл, при жизнени в икономически и технически смисъл условия и отчитане на свързаните с тях разходи и предимства, независимо от това, дали тези техники се използват, или се създават във въпросната държава членка, при условие че са достъпни в разумна степен за оператора;
в) "най-добри" са най-ефективни с оглед постигането на висока степен на опазване на околната среда като цяло.Възможно е дадена инсталация да прилага изискванията на НДНТ, но да не може, поради своята специфика, да постигне въпросното снижение на емисиите, особено когато то е свързано с генериране на замърсявания в други компоненти на околната среда.
Съгласно НАРЕДБАТА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни се оценяват следните фактори при определяне на НДНТ

фактори	Практика в ИНСТАЛАЦИЯТА	
Използване на нискоотпадъчна технология;		
Използване на по-малко опасни вещества;		
Оползотворяване на генерираните и използваните в процеса вещества и на отпадъци, където това е възможно;		
Процеси, съоръжения или методи на експлоатация, прилагани успешно в промишлен мащаб;		
Технологичен напредък и промените в научните познания и разбирания;		
Вид, количество и въздействие на изпусканите емисии;		
Дата за пускане в експлоатация 		
Вид и ефективно потребление на използваните в процесите суровини (включително водата) и енергия;		
Необходимост от предотвратяване или намаляване до минимум на общото въздействие на емисиите върху околната среда;		
Необходимост от предотвратяване на аварии и свеждане до минимум на последствията за околната среда;		
Информация, публикувана от публични международни организации.		

В инсталацията дейностите по ламиниране не се извършват при контролирани условия, но се се прилагат различни мерки за намаляване на емисиите (разхода на ОР).
Едната част от мерките за намаляване на емисиите на ЛОС са свързани с технологията и поддръжката (първични мерки) и повторно използване на ОР за почистване и те имат приоритет поради това, че осигуряват по-добри резултати за околната среда като цяло и изискват по-малки инвестиции и оперативни разходи. В ИНСТАЛАЦИЯТА има разработени процедури за поддръжка на оборудването и система съгласно изискванията на добрата производствена практика.

ІV. Изводи и основни препоръки за намаляване загубите на ОР и постигане на общата емисионна норма, съгласно Наредба №7/2003г.

При определяне на мерките за поддържане на съответствие определените норми (НДЕ/ННЕ/НОЕ), следва да се отчита действащия технологичен режим, регламентирани те процедури и определени разходни норми за употреба на разтворители при преработката на каучук и измиване на работното оборудване и съдове. 

В същото време, следва да се сравнят и препоръчителните стойностите в описанията на т.н., най-добрите налични техники и технологии и долни граници на употреба на ОР. В тази връзка общата рамка за постигане на съответствие, следва да се основава на проучване и оценка за техническа осъществимост и икономическа ефективност на по-широк кръг от алтернативни мерки и технологични решения. 

Общата  рамка на Програма за съответствие с Наредба 7/2003  е представена по-долу и включва проучване и оценка за качествата на спомагателните материали и режима на използването им при поддръжката на инсталацията, както и допълнителни първични и вторични мерки. 
За прецизиране на ПУР са използвани оценки на площта на вложените материали за производството на изделията. Наред с това, в процедурите за добра практика са детайлизирани режимите за поддръжка на съоръженията.

Обща рамка на Програма за постигане на съответствие с Наредба№ 7/2003 г.

№	Мярка	Инв. и опер. р-ди
хил. лв	Икономия на ОР % от КВР 	График	Отг., лице	
	Оптимизиране на процедурите за поддръжка на оборудването за намаляване неорганизираните емисии. Контрол по спазването на тези процедури.			постоянно		

Изготвил: …………………………..
                   /                             /

Приложение 1
Принципна технологична схема за ламиниране на пластмаси 

Последователност на производствените процеси в ИНСТАЛАЦИЯТА

Подсушаване на лепилата (смолите)

Съхранение на лепила в опаковки

Подготовка за нанасяне на лепилата 

Празни опаковки от лепила и ОР

Нанасяне на лепилата върху дървените/пластмасовите основи

Почистване на машината

Слепване на покритието с дървената плоскост

Готов продукт

Загуби от разливане и манипулиране О4

Загуби от разливане и манипулиране О4

Загуби при смесване на мастила и ОР О4

О4

О4

О4

О1

О6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – описание на Технология за преработка на каучук 
(1)	Съхранение на материалите. Свързващи вещества, лакове, пълнители, разтворители, дървени и пластмасови ламинати.
(2)	Подготовка на материалите и съоръженията. Подготовка на свързващите вещества, почистване на машини, сушилните и пресите, които използват разтворители.
(3)	Транспорт на материалите. Пренасянето или преминаването на разтворителите за почистване, свързващите вещества и отделните части на дървените или пластмасови ламинати между отделните етапи на процеса. Обикновено пренасянето на материали се осъществява посредством конвейери (дървени/ пластмасови части) и въздушни системи под налягане (свързващи вещества и други течности) 
(4)	Основни етапи на процеса.  
Нанасяне на смолата чрез намазване, разпръскване,  или в с валци.
Подсушаване на слоя. След нанасянето на смолата и изсъхването й се пристъпва към нанасяне на следващия слой и ламиниращото покритие прилепва към повърхността. Обикновено ламинирането се прави двустранно на дървените или пластмасови плоскости. При този процес се осъществява 60% от процеса на слепване.
Довършителни дейности. Почистването, полирането и допълнителната обработка на крайните дървени или пластмасови ламинати. Окончателното залепване на покритието към основата става до 12 часа след излизането на плоскостите от производствения цикъл.
(5)	Почистване на съоръженията. Почистването с вода или разтворители (според вида на слепващия материал) на спрей машините, кабините, пресите и пещите за отстраняване на остатъчните или наднормени свързващи вещества.
(6)	Съхранение на продуктите

Приложение 3 
Допълнителни пояснения и коментари (източници на данни, нормативна уредба и използвани методи за оценка/измерване) по отделни позиции на ПУР

I1  Консумиран ОР 

Посоченото количество е установено на основата на счетоводни данни за употребения ОР. В предприятието има постоянен входящ контрол за състава и количеството на ОР за всяка доставена партида.
Приложима нормативна уредба и стандарти:
•	Наредба № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ бр. 75. 24.08.1999г.)
•	Спецификация на доставения  ОР от доставчика (производителя)
•	Информационни листове за безопасност на материалите  - ОР.
Консумирания ОР е 59758 kg, което надвишава ПСКР по приложение 2 от Наредба 7/2003 г.
I2  Регенериран ОР 
В инсталацията не се регенерира разтворител в процеса на реработка на каучук– 

О1 – организирани емисии във въздуха от изпускащи устройства – неприложимо 

В инсталацията няма изпускащи устройства за организирани емисии
О2 ОР в отпадъчни води 
Неприложимо за инсталаицята
О3 ОР оставащи като замърсяване или остатъци в продуктите 
Неприложимо за инсталаицята

О4 - Общото количество необхванати/неорганизирани и недооценени емисии на ОР – 16235 kg.
Количествата необхванати се дължат  на неорганизирано изпускане на емисии във въздуха, и за прецизирането могат да се наложат допълнителни измервания и оценки.
 
O4  = I1  - O1  - O2 – O3  – O5 – O6 – O7 – O8                              
O4  = 59758 – 43523 = 16235 kg
Количествата необхванати емисии се дължат както на емисиите във въздуха в работното помещение, така и при съхранение и при измиване на оборудването. 

 Поток	емитирано	дебит	конц.	отработено време	
 	kg	m3/h	mg/m3	h	
Първи вентилатор - Ø770mm	379	2011	107	1760	
Въздуховод с вентилатор - 540х800mm	1528	7776	112	1760	
Първи вентилатор Ø400mm	28	859	19	1760	
Втори вентилатор - Ø770mm	2942	23960	70	1760	
Втори вентилатор Ø400mm	53	814	37	1760	
Трети вентилатор Ø400mm	118	1447	47	1760	
общо	5049	 	 		
Неуловени (при измиване на инструменти и съдове	1186				

Масовия поток на ЛОС от общообменната вентилацияза годината е  изчислен по формулата за всеки от източниците :
Дебит m3/h*работно време h*концентрация mg/m3/1000000 = ЛОС kg
Неуловените емисии при измиване и други дейности  са получени като разлика.
O5 - Р-л хим. реагирал/разграден 
Приема се, че от съдържащия се в смолите ОР 92% полимеризира. 

O6 - Р-л в отпадъците –
От различните съдове с които се доставят ОР за влагане в производството и предадени като опасни отпадъци на лицензиран оператор. Количествата са заведени в дневник.
O7 - Съдържание на р-л в състава на продуктите-
	НЕПРИЛОЖИМО

O8 - Регенериран ОР, използван извън процеса през 2014г – няма 
O9 - Други загуби на ОР  – няма 

Изготвил: ……………………….
                  /                          /